**柳州市第一职业技术学校**

**绿化绿地改造、大树移植**

**及大树截顶项目采购公开询价文件**

**第一章 采购需求**

1. **绿化施工项目内容：**
2. **绿地改造**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 面积  （㎡） | 补种苗木品种 | 数量 | 备注 |
| 1 | 办公楼前 | 21 | 时花 | 756 | 36苗/㎡，高度20-25cm,冠幅15-20cm（外层1米宽） |
| 2 | 办公楼前 | 46 | 鸭脚木 | 1656 | 36苗/㎡，高度20-25cm,冠幅10-15cm（二层2米宽） |
| 3 | 办公楼前 | 36 | 花叶连翘 | 360 | 移植学校原有苗木（三层2米宽） |
| 4 | 办公楼前 | 55 | 草皮 | 55 | 其他空缺区域补种草坪 |
| 5 | 回填肥泥 | 110袋 | 肥泥 | 110 | 缺土区域及种植时花区域回填肥泥 |
| 6 | 场地整理 | 158 |  | 158 | 清理原有苗木，平整场地 |

**（二）行政楼前树木移植**

1、大树移植，30公分左右的大树移植6棵（包含吊车费及货车转运费、人工费、材料费等）。

2、洋紫荆移植。

**（三）实训楼、主干道、后勤楼区域大树截顶**

1、十多米高的木棉树截顶至6—7米处（包含吊车费及绿化垃圾清运费、人工费、材料费等）。

**（四）三食堂旁龙脉路段大树支撑**

8棵树池内的大树支撑（用镀锌管支撑）

**二、工程地点:**

　　柳州市第一职业技术学校校园内，具体位置按现场标记为准。

**三、其他要求：**

　　1、绿化施工时，如需要变更绿化树种，必须由校方同意后方可变更。

2、绿化地段如需增加填土或挖穴时增加工程量，由施工方与校方双方协商核算增加工程量及工程款。

3、移栽、清理垃圾并外运

**四、工期**

　　6月10日前完工。

**五、种苗采购及要求**

　　1、采购方式：校方委托施工方进行采购，苗木到达施工现场后及时通知校方进行验收，不符合规格和质量要求的苗木不准种植。

2、苗木规格及质量要求：所有苗木必须是冠幅饱满匀称，不偏冠，生长健康。

**六、工程质量及施工要求**

　　种植施工时种植穴经验收合格后才能施基肥，施基肥后经验收合格进行表土回填，表土回填后经验收合格进行苗木栽植。具体要求如下：

　　1、种植施工。

　　（1）树种配置及种植位置：按规划要求施工，且保持绿化主线协调美观。

　　（2）种植穴规格：按绿化实际苗木大小挖到自然土层。

（3）基肥：种植前先施有机肥作基肥，施肥后覆土10---20CM（根据施工现场点确认，如需要超深的做好记录），施肥量应视树种、土壤状况及植株规格而定；施肥后应覆土填平施肥沟。

（4）种植完后浇足第一次定根水。

　　（5）施工方式及要求：全部采用人工施工，施工工具自理。施工时严禁损坏校园内其他设施，否则由施工方照价赔偿，施工后及时清场保持校园内清洁。

　　2、安全施工。

施工方在施工中要精心组织，并安装防护网（栏），确保施工安全和学生安全。整个施工过程中所发生的安全事故，后果由施工方自负。

**七、付款方式**

合同签定后，施工方施工完成并经学校验收合格后，应向校方提供转账资料及发票，便于校方转款。

**第二章 报价文件格式**

**一、报价文件目录：**

1、报价函（需加盖单位公章）-----------------------------第 页

2、报价人营业执照副本复印件（需加盖单位公章）----第 页

3、报价人同类项目业绩（需附合同复印件）-------------第 页

**二、报价函格式：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿地改造项目 | | | | | | | | |
| 序号 | 区域 | 面积  （㎡） | | 补种苗木品种 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 办公楼前 | 21 | | 时花 | 756 |  |  | 36苗/㎡，高度20-25cm,冠幅15-20cm（外层1米宽） |
| 2 | 办公楼前 | 46 | | 鸭脚木 | 1656 |  |  | 36苗/㎡，高度20-25cm,冠幅10-15cm（二层2米宽） |
| 3 | 办公楼前 | 36 | | 花叶连翘 | 360 |  |  | 移植学校原有苗木（三层2米宽） |
| 4 | 办公楼前 | 55 | | 草皮 | 55 |  |  | 其他空缺区域补种草坪 |
| 5 | 回填肥泥 | 110袋 | | 肥泥 | 110 |  |  | 缺土区域及种植时花区域回填肥泥 |
| 6 | 场地整理 | 158 | |  | 158 |  |  | 清理原有苗木，平整场地 |
|  |  | 项目 | | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 7 | 行政楼前数目移植 | 大树移植 | | 棵 | 6 |  |  |  |
| 8 | 洋紫荆移植 | | 棵 | 4 |  |  |  |
| 9 | 实训楼、主干道、后勤楼区域大树截顶 | 木棉树截顶 | | 棵 | 22 |  |  |  |
| 10 | 三食堂旁龙脉路段大树支撑 | 8棵树池内的大树支撑（用镀锌管支撑） | | 棵 | 8 |  |  |  |
| 合计报价（元） | | | | | |  | | |
| 联系人 | | |  | | | 电话 |  | |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其参选视为无效。

2、此报价包含吊车费及货车转运费、人工费、材料费、税费等所有费用。

报价人：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

日期： 年 月 日